基于多传感器的智能窗 电控解决方案

Vision 1.0

主控：STM32F103RCT6

Fatfs 9.0文件系统（不支持长文件名和简体中文，未加入RTC时间戳）+ SD卡存储系统 + 串口（输出+中断接收baud 2400），适配夏普传感器系统+ 两温湿度传感器（dht11）+ 舵机pwm（TIM3 CH1）

Vision 1.1

Fatfs支持长文件名和简体中文

Vision 1.1.1

去除fatfs简体中文及长文件名支持（Rom大小问题）

Vision 1.2

加入LED灯与蜂鸣器指示（未完成）